# 项目需求书

### 货物清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** | **产地** |
|  | 国产乳腺器械 | 1 | 拒绝进口 |

### 具体技术要求

**备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持所提供的产品。**

1、显微持针钳:15cm（±10%）弯头宽0.4mm（±10%）带锁，1把。

2、显微持针钳:19cm（±10%） 弯 头宽0.8mm（±10%） 带锁，1把。

3、显微镊：15cm（±10%） 平台 头宽0.4mm（±10%） 带定位，2把。

4、显微镊：18cm（±10%） 平台 头宽0.4mm（±10%） 带定位，2把。

5、显微镊;21cm（±10%） 平台 头宽0.4mm（±10%） 带定位，2把。

6、显微剪:15cm（±10%） 直 刃长14mm（±10%） 刃口开齿，1把。

7、显微剪：15cm（±10%） 弯 刃长14mm（±10%） 刃口开齿，1把。

8、显微剪：18cm（±10%） 弯 刃长14mm（±10%） 刃口开齿，1把。

9、显微镊：头尖0.2mm（±10%），1把。

10、精细解剖剪：180mm（±10%）弯（开齿） 黑柄，1把。

11、精细解剖剪：135mm（±10%）弯（开齿） 黑柄，1把。

12、吸针板：5cm\*10cm（±10%），1个。

13、显微消毒盒：390mm\*265mm\*25mm（±10%），1个。

14、材质要求为：医用级不锈钢材质，可重复使用。