# 项目需求书

### 货物清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** | **产地** |
|  | 全自动菌落计数仪 | 1 | 拒绝进口 |

### 具体技术要求

**备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持所提供的产品。**

1、CMOS要求≥2000万像素

2、光源组合：环形暗场+背部透射

3、菌落分辨率≤0.005mm

4、计数速度：＜1s

5、计数模式：手动/自动

6、计数容器：可配备90mm标准培养皿，96孔板

7、拍摄空间：封闭

8、采用紫外光消毒；

9、具备抑菌圈测定功能

10、可配置培养基类型：包括但不限于哥伦比亚血培养基、麦康凯琼脂培养基、中国蓝琼脂培养基、MH琼脂、Baird-Parker氏培养基、MRS琼脂平板、3M菌群快速测试片、默克密理博测试片、微生物显色培养片、微生物测试片等；

11、接种方式：包括但不限于倾注、涂布、螺旋、循环模式、滤膜等

12、设备具备量度药敏圈大小功能。

13、配置清单：全自动菌落计数仪 1台