# 项目需求书

### 货物清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** | **产地** |
|  | 台式高速冷冻离心机 | 1 | 接受进口 |

### 具体技术要求

**备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持所提供的产品。**

1、离心机要求：不低于24 孔、静音、冷冻型、微型

2、可适配0.2-5mL温度敏感样品（PCR试管）；

3、温度范围：-10℃—40℃

4、设备具备压缩机

5、最大相对离心力≥ 21300xg，最大相对离心力带固定角转≥21300xg，最大相对离心力带水平转子≥3200xg；

6、转速100-15060rpm；

7、最大转子容量≥10×5.0mL 离心管；

8、加速时间≤15s，减速时间≤15 s，可调节加速和制动坡度；

9、定时器10 秒-9小时59分钟,可连续离心；

10、噪音水平<54 dB(A)；

11、电源要求230V，50-60 Hz；

12、最大能耗≤360W。

13、配置清单：台式高速冷冻离心机1台