# 项目需求书

### 货物清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** | **产地** |
|  | 直肠取样钳 | 1 | 拒绝进口 |

### 具体技术要求

**备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持所提供的产品。**

1、满足临床在诊断先天性巨结肠病的病理检查中对直肠粘膜和粘膜下组织进行活检取材的要求。

2、由头部、杆部和手柄组成。

3、外形要求光滑、平整、无锋棱、毛刺、裂纹。

4、材质要求为医用级不锈钢316。

5、取样钳活动部位要求轻松灵活，不应有卡顿现象；各连接部位应牢固无松动。

6、尺寸：根据临床要求具有不同规格：

6.1、2岁以下规格要求，长度200mm至250mm，直径6mm至7mm;

6.2、2岁以上规格要求，长度260mm至280mm，直径7mm至8mm。

1. 配备专用消毒装卸盒可将配件分别放置消毒盒使用；

8、产品尾部能连接负压压力表及吸引装置，负压表可实时显示取样时压力。

9、头部、杆部和手柄杆部和手柄表面的耐腐蚀程度应满足医用要求。

10、支持高温高压消毒。

11、配套耗材不高于980元/支。

12、配置清单：

12.1、直肠取样钳 1套

12.2、消毒装载盒 1个