## 项目要求

### 货物清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** |
|  | **口腔器械一批** | 1 |

说明：

1. 投标人须对本项目的采购标的或服务内容进行整体响应，任何只对采购标的或服务内容其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。

2.本项目不接受拆分，同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

3. 投标人的技术要求偏离情况超过70%（即技术规格偏离情况得分低于30%的情况）的视为无效投标。

### 具体技术要求

**备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持投标产品。**

1.主要参数：

一般由不锈钢材料制成，用于剥离附着于骨面上的骨膜及软组织，钳嘴可根据用途制成不同形状非无菌提供，用于牙科临床中完成固定、止血、夹持、弯制、剪切和去除等操作。

2.配置要求：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **器械名称** | **规格要求** | **数量/单位** |
| 1 | 颊面管顶盖去除钳 | 140mm±5mm | 6把 |
| 2 | 游离钩专用钳 | 120mm±5mm (短头) | 2把 |
| 3 | 托槽拆除钳 | 130mm ±5mm (后牙型) | 4把 |
| 4 | 托槽拆除钳 | 140mm ±5mm (陶瓷托槽用) | 4把 |
| 5 | 水平凹槽热成型钳 | 110mm±5mm | 2把 |
| 6 | 牵引钩孔剪切钳 | 110mm±5mm | 4把 |
| 7 | 圆弧剪切钳 | 125mm±5mm | 4把 |
| 8 | 细丝弯制（带刻断）钳 | 125mm±5mm | 2把 |
| 9 | 末端切断钳 | 110mm±5mm | 10把 |
| 10 | 水平凹槽成形钳 | 110mm±5mm | 4把 |
| 11 | 三齿钳 | 125mm±5mm | 2把 |
| 12 | 牙科用镊 | 2# (颊面管镊) | 8把 |
| 13 | 面弓 | 1# | 140把 |
| 14 | 橡皮障撑 |  | 140把 |
| 15 | 橡皮障夹 |  | 180把 |
| 16 | 清洁台 |  | 50把 |
| 17 | 根测棒 | 测长 | 50把 |
| 18 | 电刀手柄 | 尖头 | 10把 |
| 19 | 电刀主机 | 适配电刀手柄 | 1台 |
| 20 | 车针座 |  | 100把 |
| 21 | K锉架 |  | 100把 |
| 22 | 咬合垫 |  | 50把 |
| 23 | 口腔反光板（玻璃面） | 颌向 7# | 30把 |
| 24 | 口腔反光板（玻璃面） | 颌向大号 17# | 30把 |
| 25 | 口腔反光板（玻璃面） | 颌向小号 18# | 10把 |
| 26 | 正畸单面反光板（玻璃面） | 5.1cm×15.9cm×4.1cm±5mm | 20把 |
| 27 | 口角拉钩 | 塑料侧方 可高温高压消毒 | 25把 |
| 28 | 口角拉钩 | 塑料儿童型 2×1 可高温高压消毒 | 10把 |
| 29 | 口角拉钩 | 金属型双头 可高温高压消毒 | 5把 |