# 项目需求书

### 货物清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** | **产地** |
|  | Miller 喉镜片 | 2 | 接受进口 |

### 具体技术要求

**备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持所提供的产品。**

1、镜片材质为不锈钢

2、要求为CMOS摄像传感技术采集图像

3、内置LED照明

4、可视角度≥60°

5、使用Miller国际通用标准进行设计

6、具备防雾功能

7、总长度≥105mm

8、镜片最大宽度≥15mm

9、镜片最大厚度≥9mm

10、可匹配医院现有STORZ可视喉镜设备

11、配置清单：Miller可视喉镜片 2套