# 项目需求书

### **一、**货物清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** | **产地** |
|  | 医用体位凝胶垫 | 1 | 拒绝进口 |

### **二、**具体技术要求

**备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持所提供的产品。**

1、要求材质为聚亚氨酯或更优材质

**2**、要求具备仿生学特性，如同人体的皮肤和组织，具备柔韧、抗压、防震的功能；

3、要求为凝固胶体，无流动性，具备通风、不蓄热、防褥疮的功能；

4、要求不导电、不易燃。

5、凝胶体要求可均匀分配病患体重，但不会压实

6、具备抗菌功能；

7、可用75%酒精擦拭消毒。

8、配置清单：

8.1开放式头圈（无底）200mm×75mm×45mm（±5mm） 2个

8.2封闭式头圈200mm×75mm×45mm（±5mm） 2个

8.3俯卧位头枕280mm×230mm×145mm（±5mm）1个

8.4体位垫350mm×150mm×75mm（±5mm）1个

8.5俯卧弓形胸部垫600mm×490mm×155mm（±5mm）1个

8.6波形手臂垫520mm×150mm×55mm（±5mm）2个

8.7手臂保护垫460mm×210mm×8mm （±1mm） 2个

8.8体位垫36cm×23cm×35mm（±5mm）1个